СОВЕТ БОРИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.03.2024 года № 194

с. Борисовское

О внесении изменений в правила благоустройства территории Борисовского сельского поселения, утвержденные Решением № 36 от 27.01.2021 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет Борисовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. **Внести в Правила благоустройства территории Борисовского сельского поселения, утвержденные Решением № 36 от 27.01.2021 г. следующие изменения:**
	1. **Подпункт 2.8 пункта 2 Правил, читать в следующей редакции:**

«2.8 Придомовая территория - территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов);

* 1. **Подпункт 3.3.2 пункта 3 Правил читать в следующей редакции:**

«3.3.2 Содержание комплекта чертежей проекта благоустройства предусматривается постановлением Администрации сельского поселения. При разработке проекта благоустройства необходимо учитывать действующие на территории Российской Федерации нормы и правила (ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.101-2020; ГОСТ 21.501-2018; ГОСТ 21.204-2020 и др.);

* 1. **Подпункт 5.1.5 пункта 5 Правил читать в следующей редакции:**

«5.1.5. Проектирование стока поверхностных вод осуществляется согласно СП 32.13330.2018, СНиП 2.04.03-85.Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода должно обеспечивать минимальный объем земляных работ, а также сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.»;

* 1. **Подпункт 5.1.7 пункта 5 Правил читать в следующей редакции:**

«5.1.7. Минимальный уклон по дну лотков (4 ‰)[[1]](#footnote-2) должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков. Максимальные уклоны следует назначать с учетом не размывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов согласно СП32.13330.2018.На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, требуется устройство быстротоков (ступенчатых перепадов), проектирование которых осуществляется в соответствии требованиями СП 32.13330.2018 .»;

* 1. **Подпункт 5.6.6.2 пункта 5 Правил читать в следующей редакции:**

 «5.6.6.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать СП 59.13330.2020.»;

* 1. **Подпункт 5.10.4 пункта 5 Правил читать в следующей редакции:**

«5.10.4. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона следует предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0×5,0 м и более (в случае блокировки с торговым киоском). Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м, при этом деревья должны быть с компактной кроной. Размещение ограждений остановочных площадок следует проектировать согласно ГОСТ Р 52289-2019. При проектировании остановочных пунктов следует обеспечивать требования СП 59.13330.2020.»;

* 1. **Подпункт 10.1.2 пункта 10 Правил читать в следующей редакции:**

«10.1.2 Предзаводская площадь - свободное пространство для проведения общественных мероприятий производственного предприятия - может размещаться у административного, основного производственного здания или у главных проходных как внутри границ территорий производственного назначения, так и на прилегающих к ним общественных территориях города. Ее следует проектировать в соответствии со СП18.13330.2019. «Генеральные планы промышленных предприятий», определяя площадь из расчета 0,6-0,9 га на 1 тыс. работающих. Под озеленение и размещение элементов благоустройства следует отводить не менее 40-50 % территории площади.»;

 **2. Настоящее решение опубликовать в печатном бюллетене «Борисовский вестник».**

 **3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Борисовского сельского поселения.**

Председатель Совета Борисовского сельского поселения В.М. Дикая

Глава Борисовского сельского поселения Н.Ф. Костюк

1. [↑](#footnote-ref-2)